**שומר חניה מתקפל**

מחסום שנועד למנוע כניסה וחניית רכבים בחניה שהוגדרה כחנייה פרטית עמיד ויציב במיוחד, קל להתקנה .

**נתונים:**

|  |  |
| --- | --- |
| ייצור | ישראל  |
| **חומר** | פלדה מגולוונת |
| **מידות**  | 56\*28\*59 ס"מ  |
| **אביזרי חיבור נלווים**  | 6 עוגני חיבור לרצפה + מנעול  |
| **אחריות**  | 1 שנים  |
| **צבעים**  | שחור, צהוב |
| **שימוש** | פנימי, חיצוני |

**הוראות התקנה:**

יש להציב את המחסום לאורך, לסמן בעזרת מקדח את ששת החורים של שומר החניה ולקבע דיבל אחד בכל חור סימון. להציב את שומר החניה לפי הסימונים ולהבריג ברגים בעזרת מברגה.