**שומר חניה מתקפל**

מחסום שנועד למנוע כניסה וחניית רכבים בחניה שהוגדרה כחנייה פרטית עמיד ויציב במיוחד, קל להתקנה .

**נתונים:**

|  |  |
| --- | --- |
| ייצור | ישראל |
| **חומר** | פלדה מגולוונת |
| **מידות** | 56\*28\*59 ס"מ |
| **אביזרי חיבור נלווים** | 6 עוגני חיבור לרצפה + מנעול |
| **אחריות** | 1 שנים |
| **צבעים** | שחור, צהוב |
| **שימוש** | פנימי, חיצוני |

**הוראות התקנה:**

יש להציב את המחסום לאורך, לסמן בעזרת מקדח את ששת החורים של שומר החניה ולקבע דיבל אחד בכל חור סימון. להציב את שומר החניה לפי הסימונים ולהבריג ברגים בעזרת מברגה.